|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load | | at maximum | | | | stall |
|  |  | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) |
| S750-8523 | 6V | 13500 | 2,1 | 11500 | 13,6 | 480 | 58 | 3600 |
| S750-7034 | 12V | 18400 | 2,1 | 15500 | 11,2 | 556 | 90 | 3560 |
| S755-3570 | 24V | 9200 | 0,35 | 7500 | 2,07 | 420 | 35 | 2900 |