|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | | NO load | | at maximum | | | | stall | |
|  | operating range | normal | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | Current(A) |
| SL550CG-5040 | 4.5-9V | 6V | 7200 | 0,6 | 6100 | 3,3 | 215 | 13,5 | 1430 | 18,27 |
| SL550AG-6528 | 4.5-9V | 7.2V | 10550 | 0,9 | 9090 | 5,8 | 314 | 29 | 2278 | 36 |
| SL550CG-6038 | 9-15V | 12V | 14500 | 0,8 | 12630 | 5,5 | 367 | 48 | 2859 | 37 |
| SL555AG-23102 | 18-30V | 24V | 6650 | 0,14 | 5630 | 0,8 | 216 | 12,5 | 1406 | 4,3 |
| SL555CG-3250 | 9-20V | 12V | 5800 | 0,26 | 4880 | 1,45 | 229 | 11,5 | 1490 | 7,76 |
| SL555CG-5026 | 10-24V | 24V | 20400 | 0,9 | 17640 | 5,8 | 544 | 99 | 4024 | 37 |