|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load  | at maximum | stall |
|   | operating range | nomal | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | Current(A) |
| S540CG-7522 | 3-7.5V | 6V | 17500 | 1,8 | 14510 | 9,7 | 246 | 37 | 1442 | 48,5 |
| S540CG-5639 | 6-15V | 12V | 19150 | 0,95 | 16300 | 5,4 | 265 | 44 | 1774 | 31 |
| S540AG-16380 | 12-24V | 7.5V | 12000 | 0,05 | 9200 | 0,15 | 60 | 0,6 | 240 | 0,5 |
| S545AG-18150 | 12-24V | 24V | 5550 | 0,15 | 4450 | 0,55 | 168 | 7,7 | 840 | 2,17 |
| S545AG-2775 | 3-12V | 12V | 5400 | 0,21 | 4400 | 1 | 155 | 7,05 | 860 | 4,4 |
| S545AG-5622 |   | 12V | 20500 | 1,1 | 17100 | 5,5 | 242 | 42,5 | 1464 | 28 |