|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | | NO load | | at maximum | | | | stall | |
|  | operating range | nomal | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | Current(A) |
| S380AA-3260 | 3-15V | 9V | 16280 | 0,4 | 13555 | 2 | 84 | 11,8 | 500 | 10 |
| S380CA-3552 | 3-15V | 6V | 13150 | 0,5 | 10750 | 2,15 | 70 | 7,8 | 386 | 9,54 |
| S380CA-5522 | 6-15V | 7.2V | 30500 | 1,2 | 25100 | 5,6 | 96 | 25 | 545 | 26 |
| S385AA-1885 | 9-20V | 17V | 11100 | 0,16 | 9155 | 0,75 | 85,4 | 8 | 490 | 3,5 |
| S385AA-2073 | 18-30V | 24V | 19600 | 0,21 | 16600 | 1,2 | 109 | 18 | 710 | 6,4 |
| S385CA-3035 | 6-15V | 12V | 20600 | 0,4 | 17420 | 2,1 | 93 | 17 | 600 | 11,4 |