|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load | | at maximum | | | | stall |
|  |  | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) |
| S370-12560 | 12V | 3700 | 0,017 | 3000 | 0,09 | 20 | 0,62 | 125 |
| S370-13350 | 9V | 4200 | 0,025 | 3600 | 0,11 | 15 | 0,55 | 112 |
| S370-15370 | 24V | 5600 | 0,025 | 4820 | 0,15 | 26 | 1,3 | 186 |