|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load | | at maximum | | | | stall |
|  | operating range | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) |
| F130-10360 | 9V | 6380 | 0,074 | 4675 | 0,2 | 15,2 | 0,72 | 56,8 |
| F130-10380 | 12V | 8300 | 0,056 | 6480 | 0,2 | 19 | 1,25 | 85 |
| F130-2665 | 4.5V | 19400 | 0,24 | 16400 | 1,31 | 23,5 | 3,95 | 151 |