|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load  | at maximum | stall |
|   | operating range | nomal | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | Current(A) |
| F28(s)-18165RC | 4.5-12V | 12V | 11670 | 0,12 | 9780 | 0,6 | 43,9 | 4,4 | 270,6 | 3,12 |
| F28(s)-18180RC | 4.5-15V | 13V | 12390 | 0,09 | 10380 | 0,44 | 30,7 | 3,27 | 189,6 | 2,28 |
| F28(s)-16150RC | 6-18V | 12V | 13150 | 0,1 | 10820 | 0,47 | 26,1 | 2,9 | 147,5 | 2,17 |
| F28(s)-15180RC | 6-24V | 24V | 20590 | 0,12 | 17570 | 0,67 | 54,9 | 9,89 | 374,4 | 3,9 |
| F28(s)-10300RC | 12-24V | 24V | 13350 | 0,06 | 10920 | 0,25 | 26,3 | 2,95 | 144,8 | 1,11 |