|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | voltage | NO load  | at maximum | stall |
|   | operating range | nomal | speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | Current(A) |
| F18-2295 | 1.5-6V | 6V | 17170 | 0,2 | 13710 | 0,79 | 16 | 2,25 | 79,2 | 3,13 |
| F18-16180 | 3-9V | 3V | 4730 | 0,07 | 3570 | 0,2 | 7 | 0,26 | 28,4 | 0,62 |
| F18(s)-2865 | 1.5-4.5V | 3V | 10700 | 0,22 | 8430 | 0,82 | 13,8 | 1,2 | 65,1 | 3,05 |
| F18(s)-2670RC | 1.5-6V | 3V | 8060 | 0,21 | 6380 | 0,78 | 13,9 | 0,91 | 66,8 | 2,97 |
| F18(s)-10310RC | 9-24V | 24V | 16590 | 0,07 | 13680 | 0,32 | 29,2 | 4,1 | 166,4 | 1,5 |