|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products code | Voltage(V) | Power(W) | No load | | Load | | | Gear Ratio | Motor length(mm) |
|  |  |  | Speed(RPM) | Current(A) | Speed(RPM) | Current(A) | Torque(N.M) |  |  |
| D76L/R-2460-30 | 24 | 60 | 30±3 | ≤1.2 | 26±3 | ≤3.5 | ≥4.5 | 1:75 | 77 |
| D76L/R-4260-30 | 42 | 60 | 30±3 | ≤1.2 | 26±3 | ≤3.5 | ≥5.0 | 1:75 | 77 |
| D76L/R-2460-50 | 24 | 60 | 50±3 | ≤1.2 | 45±3 | ≤3.5 | ≥4.5 | 1:60 | 77 |
| D76L/R-4260-65 | 42 | 60 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤3.5 | ≥5.0 | 1:60 | 77 |
| D76L/R-4860-75 | 48 | 60 | 75±3 | ≤1.2 | 70±3 | ≤3.5 | ≥5.2 | 1:60 | 77 |
| D76L/R-1280-50 | 12 | 80 | 50±3 | ≤1.4 | 42±3 | ≤4.5 | ≥5.0 | 1:60 | 85 |
| D76L/R-2480-65 | 24 | 80 | 65±3 | ≤1.4 | 62±3 | ≤4.5 | ≥5.2 | 1:60 | 85 |
| D76L/R-1245-150 | 12 | 45 | 150±5 | ≤1.0 | 130±5 | ≤3.5 | ≥3.3 | 1:20 | 77 |
| D76L/R-2445-180 | 24 | 45 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 77 |
| D76L/R-4845-220 | 48 | 45 | 220±3 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 77 |
| D76L/R-2465-200 | 24 | 65 | 200±3 | ≤1.2 | 160±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 85 |
| D76L/R-2465-220 | 24 | 65 | 220±3 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 85 |
| D76L/R-2495-180 | 24 | 95 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 97 |
| D76L/R-2495-220 | 24 | 95 | 220±3 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 97 |